Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modul for konvertering av buss-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektoren og andre lysstyringer til koblingssignaler (Halv automatikk)

Styringssystem: DALI
Monteringstype: Innbygging
Monteringssted: Boks
Mål: lengde 45 mm x Bredde 45 mm x Høyde/dybde 24 mm
Monteringsmål: Monteringslengde: 45 mm x Monteringsbredde: 45 mm x Innbyggingsdybde: 25 mm, Ø 68 mm
Vekt: 15 g
Kapslingsgrad: IP20
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet: 5–93 %, ikke kondenserende
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9010
Merkespenning: 13 – 22,4 V
Strømforbruk: 0,2 W